I Problema (Bianco)

Conservazione dell'energia:

Mgl/2 (1-cos Θ) = ½ I ω^2 I = 1/3 Ml^2 Θ = arccos( 1 -l ω^2/(3g) ) = 134.5^o

Rispetto a P , solo la forza peso ha un braccio non nullo:

Mgl/2 sin Θ = I α α = 3/2 g sin Θ= 21 rad/s2

In tale istante, α =0 , l'accelerazione e' puramente centripeta:

Ma c = F -Mg F = M( g + ω^2 l/2 ) = 348 N

Il momento d'inerzia e' additivo:

I' = 1/3Ml^2+ml^2 = (13/M+m)l^2 = 0.833 Kg m2

Si conserva il momento angolare:

I'ω' = I ω ω' = I/I' ω = 4 rad/s

L'impulso assorbito e' la variazione della quantita' di moto:

J = Δp = Ml/2w - (mlw' + Ml/2w') = 5 N/s

II Problema Conservazione dell'energia:

mgl(1-cos Θ) = ½ mv^2 l = ½ v^2 / [ g(1-cos Θ) ] = 6.1 m ma c = T - mg T = m(v^2/l+g) = 62.1 N Perche' vi sia equilibrio deve valere la relazione:

μs Mg >= T μs >= T/(Mg) = 0.063 Sul sistema la forza peso (mg) ha un effetto trainante e l'attrito frenante:

(M+m) a = mg - μdMg a = g (m- μdM)/(m+M) = 0.373 m/s^2