I Problema 1) Conservazione dell'energia meccanica:

½ kx 0^2 = ½ mv 0^2 + mgh k = m/x 0^2 ( v 0^2+2gh ) = 1144 N/m 2� 4) Moto parabolico:

vx(t)= v 0 cos( α) (costante) vy(t) = v 0 sin( α) – g t In corrispondenza del massimo:

vy = 0 Δt = v 0 sin( α) / g = 0.15 s V = v x = 2.60 m/s

H = h+v 0 sin( α)Δt - ½ g Δt = 1.11 m II Problema L'energia cinetica e' costante. Il lavoro del motore eguaglia quello dissipato dall' attrito. La forza complessivamente esercitata dalla guida e' la somma (vettoriale) della componenete normale N(centripeta) e quella tangenziale F a(attrito) 1) W = F a 2 π r

Fa = μd N = μd mv 0^2/r W = 2 πμd m v 0^2 = 2.12 J / giro 2) ac = v 0^2/r => r = v 0^2/a c = 0.5 m 3) Fa = 0.675 N 4) F = ( F a^2 + N ^2)^½ = F a (1+1/ μd^2 )^½ = 6.78 N 5) tg(Θ) = N/Fa = 1/ μd => Θ =84.3^0